**Skiftning af klingeafskærmning på Ambrogio L15 / Twenty**

For at skifte den kan du følge disse trin:

1. Sluk robotten og læg den på siden
2. Afmonter klingen (brug handsker)
3. Sæt evt. lige en skrue fra klingen tilbage i klippemotor-akslen, så du har lidt at holde fast i, da klippemotoren også løsner sig når du afmonterer klingeafskærmningen.
4. Afmonter klingebeskyttelsen med de 4 skruer. Pas på ikke at skubbe klippemotoren ind, da den løsner sig.
5. Tag den gummiafdækning af, der var bag på den gamle afskærmning og rengør den inden du sætter den på den nye klingebeskyttelse.
6. Monter den nye klingebeskyttelse korrekt. Den indsnævrende side er mod baghjulene og den side der har 3 stabiliserende arme vender frem mod snuden af robotten.
7. Monter klinge igen (brug handsker) Klingen skal vende så den buer ned mod plænen.