Robot-Serienummer:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ejer af robotten:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresse:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indleveringsdato:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kode:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tilbehør indleveret?:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kommentarer fra kunden om evt. problemer sidste sæson: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Servicetrin: Sæt X: Kommentar:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Oplad robotten ved modtagelse |  |  |
| 1. Start med at lave en motortest (L35 Service App / L30 servicemenu skærm tryk (HOME / + / -) og kør motortest) på både hjul og klippemotor.   Prøv at give hjulmotorerne lidt modstand med hånden for at teste at gear har det fint. |  |  |
| 1. Grovrengøring af robotten -Børst jord af og rens med trykluft. Afmonter klinge og baghjul. |  |  |
| 1. Download rapport fra den sidste måneds arbejde. (L30 Service klient / L35 Service App) Kontroller hvilke fejl robotten evt. har haft og evaluere behovet for ændringer. Se også på rapporten om batterikapaciteten stadig er fin ved at kontrollere om robotten kan arbejde efter dens max drifttid. |  |  |
| 1. Udvendig kontrol af tastatur og vedhæftning af robotcover langs hele kanten og tjek Stopknap sidder korrekt på robotdækslet. |  |  |
| 1. Kontroller forhjul. Rengør det og sørg for at det kører godt. Tjek liftfunktion (at intet hindrer lift-bevægelsen) |  |  |
| 1. Åben robotten (2 skruer ved håndtag og 2 skruer under de 2 dæksler i bund af robot) og kontroller funktion og stand af hovedpakninger. Tjek at alt ser fint ud og at der ikke er tegn på fugt. |  |  |
| 1. Kontroller at begge kantspoler sidder rigtigt placeret vinkelret mod jorden. |  |  |
| 1. (Kun L35) Kontroller frontbumper, fjederbevægelsen stadig er korrekt og at der ikke sidder skidt i klemme nogen steder. |  |  |
| 1. Kontroller med et måleapparat at der er god forbindelse mellem ladepoler på robot og stikket ved motherboard. |  |  |
| 1. Kontroller at alle stik i robotten sidder korrekt |  |  |
| 1. Montér cover igen og gå div. skruer efter. Evt. kontroller boltmoment i henhold til Dokument på Cassiopea. |  |  |
| 1. Kontroller at der ikke er slør på sekskant på hjulmotorerne (Der sidder en lille skrue inden i enden af sekskanten, der kan have løsnet sig) |  |  |
| 1. Rengøring af robotten. (Brug aldrig højtryk eller rindende vand) Rengør evt. med en lille børste, svamp fugtig klud, forstøver, en lille mængde vand og universalt rengøringsmiddel. Kan kombineres med trykluft. Rengør hjulene. |  |  |
| 1. Kontroller og rengør genopladningskontaktflader på robot og ladestation hvis muligt. Fint sandpapir + kontakt-spray |  |  |
| 1. Montér hjul igen. |  |  |
| 1. Evt. slib klinge eller skift den hvis den er skæv. |  |  |
| 1. Funktionel kontrol. Tilgå Service-Menu på robot (L35 Service App / L30 servicemenu på skærm (HOME / + / -) test sensor) Test af Stop-knap Liftsensor, Tilt, Bump, Regnsensor. |  |  |
| 1. Opdatér robotsoftware til nyeste version. |  |  |
| 1. Evt. Testkørsel på indendørs testbane. Noter forslag til forbedringer af indstillinger af ugeskema eller andre indstillinger. |  |  |
| 1. Opladning (under opbevaring må der max gå 3 måneder uden opladning og det kræver at den skal lades fuldt op ved modtagelse) Notér her datoer for opladninger. |  |  |
| 1. **Husk!! registrer korrekt med Service Appen at der er udført vinterservice**. Tjek evt. op med Ambrogio Remote Appen at det efterfølgende fremgår på sidste fane under vinterservice når slutbrugeren logger på sin robot. Tilføj evt. kommentarer under vinterservice hvis der er udført noget specielt. |  |  |